# Tööriista vahetamine

- Tööriista vahetamisel kandke kaitsekindaid. Padrun võib pikemal töötamisel tugevasti kuumeneda.

##

Avage hammasvöö-puuripadrun (4) seda keerates, kuni saate tarviku sisse panna. Asetage tööriist sisse.

Asetage puuripadruni võti (14) hammasvöö-puuripadruni (4) vastavatesse avadesse ja pingutage tarvik ühtlaselt kinni.

##

Hoidke tagumist hülssi (2) kiirkinnitus-puurpadrunil (3) kinni ja pöörake eesmist hülssi (1) pööramissuunas ➊, kuni tööriista saab sisse asetada. Asetage tööriist kohale.

Hoidke kiirkinnitus-puuripadruni (3) tagumist hülssi (2) kinni ja keerake eesmine hülss (1) pöörlemissuunas käega tugevasti kinni, kuni kostab mitu klõpsu.

##

Kruvitsaotsakute (12) korral peaksite alati kasutama universaalset otsakuhoidjat (13). Kasutage ainult kruvi peaga sobivaid kruvitsaotsakuid.

Kruvide keeramisel seadke ümberlüliti „puurimine/löökpuurimine“ (5) alati sümbolile „puurimine“.