# Výmena nástroja

- Pri výmene nástroja používajte ochranné rukavice. Počas dlhšej neprerušovanej práce sa môže skľučovadlo výrazne zahriať.

##

Otvorte skľučovadlo s ozubeným vencom (4) otočením tak, aby sa nástroj dal vložiť. Vložte pracovný nástroj.

Zasuňte doťahovací kľúč (14) do príslušných otvorov skľučovadla s ozubeným vencom (4) a nástroj rovnomerne utiahnite.

##

Držte pevne zadnú objímku (2) rýchloupínacieho skľučovadla (3) a otáčajte prednú objímku (1) v smere otáčania ➊, kým sa nástroj nedá založiť. Vložte pracovný nástroj.

Pevne držte zadnú objímku (2) rýchloupínacieho skľučovadla (3) a rukou silno točte prednou objímkou (1) v smere otáčania, až kým nebudete počuť niekoľko cvaknutí.

##

Pri použití skrutkovacích hrotov (12) by ste mali vždy používať univerzálny držiak hrotov (13). Na skrutkovanie vždy používajte len také skrutkovacie hroty, ktoré sa hodia k hlave skrutky.

Pred skrutkovaním nastavte prepínač „Vŕtanie/príklepové vŕtanie“ (5) vždy na symbol „Vŕtanie“.