# Dati tecnici

Trapano a percussione |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Potenza assorbita nominale | W | 570 | 600 | 600 | 630
Potenza erogata max. | W | 300 | 300 | 300 | 300
Numero di giri a vuoto | min-1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Numero di colpi | min-1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Coppia nominale | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Diametro del collare alberino | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Ø foro max.
Calcestruzzo | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Muratura | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Acciaio | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Legno | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Rotazione destrorsa/sinistrorsa |  | ● | ● | ● | ●
Campo di serraggio del mandrino | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Classe di protezione |  | / II | / II | / II | / II

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.