# Datos técnicos

Taladro de percusión |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Potencia absorbida ‌nominal | W | 570 | 600 | 600 | 630
Potencia útil, máx. | W | 300 | 300 | 300 | 300
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Frecuencia de percusión | min-1 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–48 000
Par de giro nominal | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Diámetro del cuello del husillo | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Ø máx. de perforación
Hormigón | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Ladrillo | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Acero | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Madera | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Giro a derechas/izquierdas |  | ● | ● | ● | ●
Capacidad del ‌portabrocas | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Clase de protección |  | / II | / II | / II | / II

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.