# Driftstart

- Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.

##

Med riktningsomkopplaren (8) kan elverktygets rotationsriktning ändras. Vid nedtryckt strömställare Till/Från (7) kan omkoppling inte ske.

Högergång: För att borra och skruva in skruvar skjuter du rotationsriktningsomkopplaren (8) till vänster ända till anslaget.

Vänstergång: För att lossa eller skruva ut skruvar skjuter du rotationsriktningsomkopplaren (8) till höger ända till anslag.

##

Borra och skruva

Ställ alltid omkopplaren (5) på symbolen ”Borra”.

Slagborrning

Ställ alltid omkopplaren (5) på symbolen ”Slagborrning”.

Omkopplaren (5) snäpper fast och kan också manövreras när motorn är igång.

##

Tryck för start av elverktyget ned strömställaren Till/Från (7) och håll den nedtryckt.

För att fastställa den intryckta strömbrytaren, (7) tryck på spärrknappen (6).

För att stänga av elverktyget släpper du strömbrytaren (7), eller om den är låst med spärrknappen (6) trycker du kort på strömbrytaren (7) och släpper den sedan.

##

Varvtalet/slagtalet på inkopplat elverktyg kan justeras steglöst genom att mer eller mindre trycka ned på-/av-strömbrytaren (7).

Ett lätt tryck på på-/av-strömbrytaren (7) ger ett lågt varvtal. Med tilltagande tryck ökar varvtalet/slagtalet.