# Dodatna ručka (vidjeti sliku A)

- Koristite svoj električni alat samo s dodatnom ručkom (9).

Dodatnu ručku (9) možete pomaknuti u 12 položaja kako biste mogli postići sigurno držanje ruke pri radu bez zamaranja.

Okrenite donji dio dodatne ručke (9) u smjeru okretanja ➊ i gurnite dodatnu ručku (9) toliko prema naprijed da je možete zakrenuti u željeni položaj. Zatim ponovno povucite dodatnu ručku (9) natrag i ponovno pritegnite donji dio u smjeru okretanja ➋.

## Namještanje dubine bušenja (vidjeti sliku A)

Pomoću graničnika dubine (10) možete odrediti željenu dubinu bušenja X.

Okrenite donji dio dodatne ručke (9) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i namjestite graničnik dubine (10).

Izvucite graničnik dubine (10) toliko da razmak između vrha svrdla i vrha graničnika dubine (10) odgovara željenoj dubini bušenja X.

Zatim ponovno pritegnite donji dio dodatne ručke (9) u smjeru kazaljke na satu.

Rebra na graničniku dubine (10) moraju biti okrenuta prema dolje.