# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Eesmine hülss
(2) | Tagumine hülss
(3) | Kiirkinnitus-puurpadrun
(4) | Hammasvöö-puurpadrun
(5) | Ümberlüliti „Puurimine/löökpuurimine“
(6) | Sisse-/väljalüliti lukustusnupp
(7) | Sisse-/väljalüliti
(8) | Pöörlemissuuna ümberlüliti
(9) | Lisakäepide (isoleeritud haardepind)
(10) | Sügavuspiirik
(11) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(12) | KruvikeeramisotsakA)
(13) | Universaalne otsakuhoidikA)
(14) | Puuripadruni võtiA)

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.