# Changement d’accessoire

- Portez des gants de protection lors d’un changement d’accessoire. En cas de travaux assez longs, le mandrin de perçage risque de s’échauffer fortement.

##

Ouvrez le mandrin à clé (4) en le tournant jusqu’à pouvoir insérer l’accessoire de travail. Insérez l’accessoire de travail.

Introduisez la clé de mandrin (14) successivement dans tous les orifices du mandrin à clé (4) et serrez l’accessoire de manière uniforme.

##

Tenez la bague arrière (2) du mandrin automatique (3) et tournez la bague avant (1) dans le sens de rotation ➊, jusqu’à ce que l’accessoire (foret ou embout) puisse être inséré. Insérez l’accessoire de travail.

Tenez fermement la bague arrière (2) du mandrin automatique (3) et tournez à la main la bague avant (1) dans le sens de rotation jusqu’à entendre plusieurs clics.

##

Lors de utilisation d’embouts de vissage (12) vous devez toujours utiliser un porte-embout universel (13). Choisissez l’embout de vissage qui correspond exactement à l’empreinte de la tête de vis.

Pour visser, mettez toujours le sélecteur « Perçage/Perçage à percussion » (5) sur le symbole « Perçage ».