# Додаткова рукоятка (див. мал. A)

- Працюйте з електроінструментом лише з додатковою рукояткою (9).

Для більшої зручності, а також щоб менше втомлюватися під час роботи, можна повернути додаткову рукоятку (9) в 12 положень.

Поверніть нижню ручку додаткової рукоятки (9) в напрямку ➊ і посуньте додаткову рукоятку (9) уперед настільки, щоб її можна було повернути в необхідне положення. Після цього посуньте додаткову рукоятку (9) знову назад і затягніть нижню ручку, повернувши її в напрямку ➋.

## Встановлення глибини свердління (див. мал. A)

За допомогою обмежувача глибини (10) можна встановлювати необхідну глибину свердління X.

Поверніть нижню ручку додаткової рукоятки (9) проти стрілки годинника і встроміть обмежувач глибини (10).

Витягніть обмежувач глибини (10) настільки, щоб відстань між кінчиком свердла і кінчиком обмежувача глибини (10) свердління відповідала необхідній глибині свердління X.

Після цього за стрілкою годинника знову туго затягніть нижню ручку додаткової рукоятки (9).

Рифлення на обмежувачі глибини (10) повинне дивитися донизу.