# Promena alata

- Prilikom menjanja alata nosite zaštitne rukavice. Stezna glava se može pri dužem radu jako zagrejati.

##

Okretanjem otvarajte nazubljenu steznu glavu (4) dok se ne otvori dovoljno da bi se alat mogao umetnuti. Ubacite alat.

Umetnite ključ za steznu glavu (14) u odgovarajuće otvore nazubljene stezne glave (4) i ujednačeno zategnite alat.

##

Držite zadnju čauru (2) brzostezne glave (3) i okrećite prednju čauru (1) u smeru obrtanja ➊ sve dok umetanje alata ne bude bilo moguće. Ubacite alat.

Čvrsto držite zadnju čauru (2) brzostezne glave (3) i rukom okrenite prednju čauru (1) u smeru obrtanja, tako da čujete nekoliko zvukova kliktanja.

##

Prilikom upotrebe umetaka za odvrtače (12) trebalo bi uvek da koristite univerzalni umetak za odvrtače (13). Koristite samo umetke uvrtača koji odgovaraju glavi zavrtnja.

Za zavrtanje podesite preklopni prekidač „Bušenje/udarno bušenje“ (5) uvek na simbol „Bušenje“.