# Techniniai duomenys

Smūginis gręžtuvas |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Nominali naudojamoji galia | W | 570 | 600 | 600 | 630
Maks. atiduodamoji galia | W | 300 | 300 | 300 | 300
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Smūgių skaičius | min–1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nominalusis sukimo momentas | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Suklio kakliuko skersmuo | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Maks. gręžinio Ø
Betonas | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Mūro siena | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Plienas | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Mediena | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Dešininis/kairinis sukimasis |  | ● | ● | ● | ●
Griebtuvo kumštelių praskėtimo ribos | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Apsaugos klasė |  | / II | / II | / II | / II

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.