# Технички податоци

Вибрациона дупчалка |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Номинална јачина | W | 570 | 600 | 600 | 630
Макс. излезна моќност | W | 300 | 300 | 300 | 300
Број на вртежи во празен од | min–1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Број на удари | min–1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Номинален вртежен момент | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Дијаметар на грлото на вретеното | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Макс. дупка-Ø
Бетон | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Ѕид | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Челик | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Дрво | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Десен/лев тек |  | ● | ● | ● | ●
Опсег на затегнување на главата | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Класа на заштита |  | / II | / II | / II | / II

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.