# Tilläggshandtag (se bild A)

- Använd endast elverktyget med tilläggshandtaget (9).

Du kan placera tilläggshandtaget (9) i 12 olika positioner för att få en säker och mindre uttröttande arbetsställning.

Vrid handtaget på tilläggshandtaget (9) i vridriktning ➊ och skjut tilläggshandtaget (9) så långt framåt tills du kan svänga den till önskad position. Därefter drar du tillbaka tilläggshandtaget (9) igen och vrider fast det nedre handtaget i vridriktning ➋ igen.

## Ställa in borrdjupet (se bild A)

Med justeringsringen (10) kan önskat borrdjup X fastställas.

Vrid det nedre handtaget på stödhandtaget (9) motsols och sätt in djupanslaget (10).

Dra ut djupanslaget (10) så att avståndet mellan borrspetsen och djupanslagets spets (10) motsvarar önskat borrdjup X.

Dra därefter åt det nedre handtaget på stödhandtaget (9) medsols igen.

Den räfflade sidan av djupanslaget (10) måste peka neråt.