# Mâner auxiliar (consultaţi imaginea A)

- Utilizaţi scula electrică numai împreună cu mânerul auxiliar (9).

Puteţi regla mânerul auxiliar (9) în 12 poziţii pentru obţinerea unei poziţii de lucru sigure şi confortabile.

Răsuciţi partea inferioară a mânerului auxiliar (9) în direcţia de rotaţie ➊ şi împingeţi mânerul auxiliar (9) spre înainte până când îl puteţi bascula în poziţia dorită. Apoi trageţi mânerul auxiliar (9) din nou spre înapoi şi răsuciţi partea inferioară a acestuia în direcţia de rotaţie ➋ până când se fixează în poziţie.

## Reglarea adâncimii de găurire (consultă imaginea A)

Cu ajutorul limitatorului de reglare a adâncimii (10) se poate stabili adâncimea de găurire dorită X.

Răsuceşte partea inferioară a mânerului auxiliar (9) în sens antiorar şi reglează limitatorul de reglare a adâncimii (10).

Trage limitatorul de reglare a adâncimii (10) până când distanţa dintre vârful burghiului şi vârful limitatorului de reglare a adâncimii (10) corespund adâncimii de găurire dorite X.

Apoi răsuceşte ferm în sens orar partea inferioară a mânerului auxiliar (9).

Canelura de pe limitatorul de reglare a adâncimii (10) trebuie să fie orientată în jos.