# Дополнительная рукоятка (см. рис. A)

- Работайте с электроинструментом только с дополнительной рукояткой (9).

В целях большего удобства, а также чтобы меньше уставать во время работы, дополнительную рукоятку (9) можно устанавливать в 12 положений.

Поверните нижнюю ручку дополнительной рукоятки (9) в направлении ➊ и сдвиньте дополнительную рукоятку (9) вперед настолько, чтобы ее можно было повернуть в необходимое положение. После этого сдвиньте дополнительную рукоятку (9) опять назад и затяните нижнюю ручку, повернув ее в направлении ➋.

## Настройка глубины сверления (см. рис. A)

С помощью ограничителя глубины (10) можно установить необходимую глубину сверления X.

Поверните нижнюю часть дополнительной рукоятки (9) против часовой стрелки и вставьте ограничитель глубины (10).

Выдвиньте ограничитель глубины (10) наружу настолько, чтобы расстояние между кончиком сверла и кончиком ограничителя глубины (10) соответствовало требуемой глубине сверления X.

После этого вращением по часовой стрелке снова зажмите нижнюю часть дополнительной рукоятки (9).

Рифление на ограничителе глубины (10) должно смотреть вниз.