# Технічні характеристики

Ударний дриль |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 570 | 600 | 600 | 630
Макс. вихідна потужність | Вт | 300 | 300 | 300 | 300
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Число ударів | уд./хв | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Номінальний обертальний момент | Нм | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Діаметр шийки шпинделя | мм | 43 | 43 | 43 | 43
Макс. Ø свердла
Бетон | мм | 12 | 12 | 12 | 13
Цегляна кладка | мм | 12 | 12 | 12 | 13
Сталь | мм | 10 | 10 | 10 | 10
Деревина | мм | 25 | 25 | 25 | 25
Обертання праворуч/ліворуч |  | ● | ● | ● | ●
Діапазон затискання патрона | мм | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Клас захисту |  | / II | / II | / II | / II

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.