# Tekniska data

Slagborrmaskin |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Nominell ingångseffekt | W | 570 | 600 | 600 | 630
Max. avgiven effekt | W | 300 | 300 | 300 | 300
Tomgångsvarvtal | v/min | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Slagfrekvens | slag/min | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nominellt vridmoment | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Spindeldiameter | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Max. borr-Ø
Betong | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Murverk | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Stål | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Trä | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Höger-/vänstergång |  | ● | ● | ● | ●
Borrchuckspännområde | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Skyddsklass |  | / II | / II | / II | / II

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.