# Технические данные

Ударная дрель |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 570 | 600 | 600 | 630
Макс. выходная мощность | Вт | 300 | 300 | 300 | 300
Число оборотов холостого хода | об/мин | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Число ударов | уд./мин | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48 000
Номинальный крутящий момент | Н·м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Шейка шпинделя | мм | 43 | 43 | 43 | 43
Макс. Ø сверла
Бетон | мм | 12 | 12 | 12 | 13
Кирпичная кладка | мм | 12 | 12 | 12 | 13
Сталь | мм | 10 | 10 | 10 | 10
Древесина | мм | 25 | 25 | 25 | 25
Правое/левое на‌прав‌ле‌ние вращения |  | ● | ● | ● | ●
Диапазон зажима сверлильного патрона | мм | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Класс защиты |  | / II | / II | / II | / II

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.