# Sostituzione dell’accessorio

- Indossare guanti protettivi durante la sostituzione dell’accessorio. In caso di operazioni di lavoro di maggiore durata il mandrino portapunta può surriscaldarsi.

##

Aprire il mandrino a cremagliera (4) ruotando fino a poter inserire l’utensile accessorio. Introdurre l’accessorio.

Innestare la chiave di serraggio per mandrini (14) negli appositi fori del mandrino a cremagliera (4) e serrare uniformemente l’utensile accessorio.

##

Trattenere saldamente la bussola posteriore (2) del mandrino autoserrante (3) e ruotare la bussola anteriore (1) nel senso di rotazione ➊, fino a quando sia possibile introdurre l’utensile accessorio. Introdurre l’utensile accessorio.

Trattenere saldamente la bussola posteriore (2) del mandrino autoserrante (3) e serrare la bussola anteriore (1) ruotandola manualmente con forza nel senso di rotazione finché non si sentono diversi clic.

##

In caso di utilizzo di bit di avvitamento (12) si dovrebbe sempre utilizzare un portabit universale (13). Usare esclusivamente bit cacciavite che siano adatti alla testa della vite.

Per eseguire lavori di avvitamento, impostare sempre il commutatore «Foratura/Foratura a percussione» (5) sul simbolo «Foratura».