# Технически данни

Ударна бормашина |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Номинална консумирана мощност | W | 570 | 600 | 600 | 630
Макс. полезна мощност | W | 300 | 300 | 300 | 300
Скорост на въртене на празен ход | min–1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Честота на ударите | min–1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Номинален въртящ момент | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Диаметър на шийката | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Макс. диаметър на отвора
Бетон | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Зидария | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Стомана | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Дърво | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Въртене надясно/наляво |  | ● | ● | ● | ●
Диапазон на захващаните в патронника работни инструменти | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Клас на защита |  | / II | / II | / II | / II

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.