# استبدال العدد

- ارتد قفازات واقية عند استبدال العدة. قد يصبح ظرف المثقاب ساخنًا جدًا عند تنفيذ إجراءات العمل لفترة طويلة.

##

افتح ظرف المثقاب المسنن الطوق (4) من خلال إدارته إلی أن تتمكن من تلقيم العدة. قم بتركيب عدة الشغل.

ثبت مفتاح ظرف ريش الثقب (14)في الفجوات المخصصة بظرف ريش الثقب المسنن الطوق (4) وأحكم شدّ العدة بشكل متوازن.

##

أمسك الجلبة الخلفية (2) الخاصة بظرف ريش الثقب سريع الربط (3) بإحكام وأدر الجلبة الأمامية (1) في اتجاه الدوران ➊ إلی الحد الذي يسمح بتركيب العدة. ركب العدة.

أمسك الجلبة الخلفية (2) لظرف ريش الثقب سريع الربط (3) جيدًا، وأغلق الجلبة الأمامية (1) بإدارتها في اتجاه دوران يدويًا بقوة، إلى أن تسمع صوت كليك عدة مرات.

##

عند استخدم لقم ربط اللوالب (12)، ينبغي استعمال حامل لقم عام (13) دائما. استخدم فقط لقم ربط اللوالب التي تلائم رأس اللولب.

لغرض ربط البراغي قم دائما بضبط مفتاح التحويل «الثقب/الثقب الطرقي» (5) على الرمز «الثقب».