# Tehnilised andmed

Löökpuurmasin |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Nimisisendvõimsus | W | 570 | 600 | 600 | 630
Max väljundvõimsus | W | 300 | 300 | 300 | 300
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min–1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Löögikiirus | min–1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nimipöördemoment | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Spindlikaela läbimõõt | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Puuri max Ø
Betoon | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Müüritis | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Teras | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Puit | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Päripäeva/vastupäeva pöörlemine |  | ● | ● | ● | ●
Padruni haardevahemik | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Kaitseklass |  | / II | / II | / II | / II

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.