# Lisakäepde (vt jn A)

- Kasutage oma elektrilist tööriista ainult koos lisakäepidemega (9).

Lisakäepideme (9) võite ohutu ja väheväsitava tööasendi saavutamiseks seada 12 asendisse.

Pöörake lisakäepideme (9) alumist hoidepidet pöörlemissuunas ➊ ja lükake lisakäepidet (9) niipalju ettepoole, et saate selle kallutada soovitud asendisse. Seejärel tõmmake lisakäepide (9) jälle tagasi ja kinnitage uuesti pöörlemissuunas ➋.

## Puurimissügavuse seadmine (vt jn A)

Sügavuspiirikuga (10) saate määrata soovitud puurimissügavuse X.

Keerake lisakäepideme (9) alumist hoidepidet vastupäeva ja sisestage sügavuspiirik (10).

Tõmmake sügavuspiirik (10) nii kaugele välja, et puuri otsa ja sügavuspiiriku (10) otsa vahekaugus vastab soovitud puurimissügavusele X.

Seejärel keerake lisakäepideme (9) alumine hoidepide päripäeva jälle kinni.

Sügavuspiiriku (10) rihveldus peab olema allapoole suunatud.