# Заміна робочого інструмента

- Під час заміни приладдя обов'язково надівайте захисні рукавиці. Свердлильний патрон може при тривалій роботі сильно нагріватися.

##

Повертаючи, відкрийте кулачковий свердлильний патрон (4), щоб в нього можна було встромити робочий інструмент. Вставте робочий інструмент.

Встроміть ключ до свердлильного патрона (14) у відповідні отвори в кулачковому свердлильному патроні (4) і рівномірно затягніть робочий інструмент.

##

Міцно тримайте задню втулку (2) швидкозатискного патрона (3) і повертайте передню втулку (1) в напрямку ➊, щоб можна було встромити робочий інструмент. Вставте робочий інструмент.

Міцно тримайте задню втулку (2) швидкозатискного патрона (3) і міцно закручуйте рукою передню втулку (1) в напрямку обертання, доки не почуєте кілька клацань.

##

У разі використання біт (12) необхідно завжди використовувати універсальний затискач біт (13). Використовуйте лише біти, що підходять до головки гвинтів.

Для закручування гвинтів завжди встановлюйте перемикач «Свердлення/Ударне свердлення» (5) на символ «Свердлення».