# Ekstrahåndtak (se bilde A)

- Du må ikke bruke elektroverktøyet uten ekstrahåndtaket (9).

Du kan stille inn ekstrahåndtaket (9) i 12 forskjellige posisjoner for å oppnå en kroppsstilling som er sikker og gir minst mulig belastning.

Drei nedre gripestykke på ekstrahåndtaket (9) i dreieretningen ➊ og skyv ekstrahåndtaket (9) fremover helt til du kan svinge det i ønsket posisjon. Trekk deretter ekstrahåndtaket (9) tilbake igjen og skru det nedre gripestykket fast igjen i dreieretning ➋.

## Stille inn boredybden (se bilde A)

Med dybdeanlegget (10) kan du bestemme boredybden X.

Drei den nedre delen på ekstrahåndtaket (9) mot urviseren, og sett inn dybdestopperen (10).

Trekk dybdestopperen (10) ut til avstanden mellom spissen på boret og spissen på dybdestopperen (10) tilsvarer den ønskede boredybden X.

Skru deretter den nedre delen på ekstrahåndtaket (9) fast igjen med urviseren.

Rillene på dybdestopperen (10) må vende ned.