# Punere în funcţiune

- Ţineţi seama de tensiunea reţelei de alimen‌tare! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu specificaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice. Sculele electrice in‌scrip‌ţio‌nate cu 230 V pot funcţiona şi racordate la 220 V.

##

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcţiei de rotaţie (8) puteţi schimba direcţia de rotaţie a sculei electrice. Atunci când comutatorul de pornire/oprire (7) este apăsat, acest lucru nu mai este însă posibil.

Funcţionare spre dreapta: Pentru găurire şi înşurubarea de şuruburi, împingeţi comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (8) spre stânga, până la opritor.

Funcţionare spre stânga: pentru slăbirea, respectiv deşurubarea şuruburilor, împingeţi spre spate, până la opritor, comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (8).

##

Găurire şi înşurubare

Adu inversorul (5) în dreptul simbolului „Găurire”.

Găurire cu percuţie

Adu inversorul (5) în dreptul simbolului „Găurire cu percuţie”.

Inversorul (5) se fixează sonor în poziţie şi poate fi acţionat atunci când motorul este în funcţiune.

##

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de pornire/oprire (7).

Pentru fixarea în poziţie a comutatorului de pornire/oprire apăsat (7), apăsaţi tasta de fixare (6).

Pentru a deconecta scula electrică, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (7), respectiv, dacă acesta este fixat în poziţie cu tasta de fixare (6), apăsaţi scurt comutatorul de pornire/oprire (7), iar apoi eliberaţi-l.

##

Puteţi regla progresiv turaţia/numărul de percuţii al sculei electrice conectate, exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară a comutatorului de pornire/oprire (7).

O apăsare uşoară a comutatorului de pornire/oprire (7) determină o turaţie mai scăzută/un număr de percuţii mai mic. Odată cu creşterea forţei de apăsare creşte şi turaţia/numărul de percuţii.