# Date tehnice

Maşină de găurit cu percuţie |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Putere nominală | W | 570 | 600 | 600 | 630
Putere utilă maximă | W | 300 | 300 | 300 | 300
Turaţie în gol | rot/min | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Număr de percuţii | min-1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Cuplu de strângere nominal | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Diametru guler ax | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Ø maxim de găurire
Beton | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Zidărie | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Oţel | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Lemn | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Funcţionare spre dreapta/stânga |  | ● | ● | ● | ●
Domeniu de fixare a mandrinei | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Clasa de protecţie |  | / II | / II | / II | / II

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.