# Включение электроинструмента

- Примите во внимание напряжение в сети! Напряжение источника электропитания должно соответствовать напряжению, указанному на фирменной табличке электроинструмента. Электроинструменты на 230 В могут работать также и при напряжении 220 В.

##

Выключателем направления вращения (8) можно изменять направление вращения электроинструмента. При вжатом выключателе (7) это, однако, невозможно.

Правое вращение: Для сверления и завинчивания шурупов передвиньте переключатель направления вращения (8) до упора влево.

Левое вращение: Для отпускания или выкручивания винтов передвиньте переключатель направления вращения (8) до упора вправо.

##

Сверление и завинчивание/отвинчивание винтов

Установите переключатель (5) на символ «Сверление».

Ударное сверление

Установите переключатель (5) на символ «Ударное сверление».

Переключатель (5) отчетливо входит в зацепление и может переключаться при работающем моторе.

##

Для включения электроинструмента нажмите на выключатель (7) и удерживайте его нажатым.

Для фиксации нажатого выключателя (7) нажмите на кнопку фиксирования (6).

Для выключения электроинструмента отпустите выключатель (7) или, если он зафиксирован кнопкой фиксирования (6), нажмите коротко на выключатель (7) а затем отпустите его.

##

Число оборотов/ударов включенного электроинструмента можно плавно регулировать, изменяя для этого усилие нажатия на выключатель (7).

При слабом нажатии на выключатель (7) электроинструмент работает с низким числом оборотов/ударов. С увеличением силы нажатия число оборотов и ударов увеличивается.