# Punho adicional (ver figura A)

- Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (9).

Pode deslocar o punho adicional (9) em 12 posições para conseguir uma posição de trabalho segura e sem esforço.

Rode a peça de punho inferior do punho adicional (9) no sentido de rotação ➊ e empurre o punho adicional (9) para a frente até o poder oscilar na posição desejada. A seguir, puxe novamente o punho adicional (9) para trás e volte a apertar a peça de punho inferior para o sentido de rotação ➋.

## Ajustar a profundidade de perfuração (ver figura A)

Com o batente de profundidade (10) é possível determinar a profundidade de perfuração X desejada.

Rode a peça de punho inferior do punho adicional (9) para a esquerda e coloque o batente de profundidade (10).

Puxe o batente de profundidade (10) para fora até a distância entre a ponta da broca e a ponta do batente de profundidade (10) corresponder à profundidade de perfuração X desejada.

A seguir, volte a apertar a peça de punho inferior do punho adicional (9) para a direita.

As estrias no batente de profundidade (10) têm de ficar viradas para baixo.