# Impugnatura supplementare (vedere figura A)

- Impiegare l’elettroutensile esclusivamente con l’impugnatura supplementare (9).

È possibile regolare l’impugnatura supplementare (9) in 12 posizioni, per offrire una postura di lavoro sicura e non stancante.

Ruotare la parte inferiore dell’impugnatura supplementare (9) nel senso di rotazione ➊ e spingere in avanti l’impugnatura supplementare (9) finché non si trova nella posizione desiderata. Tirare quindi nuovamente indietro l’impugnatura supplementare (9) e serrare nuovamente la parte inferiore dell’impugnatura stessa nel senso di rotazione ➋ .

## Regolazione profondità di foratura (vedere Fig. A)

Con la battuta di profondità (10) è possibile determinare la profondità di foratura desiderata X.

Ruotare la parte inferiore dell’impugnatura supplementare (9) in senso antiorario ed introdurre l’asta di profondità (10).

Estrarre l’asta di profondità (10) fino a quando la distanza tra l’estremità della punta e l’estremità dell’asta di profondità (10) non corrisponde alla profondità di foratura X desiderata.

Serrare quindi nuovamente la parte inferiore dell’impugnatura supplementare (9), ruotandola in senso orario.

La scanalatura sull’asta di profondità (10) deve essere rivolta verso il basso.