# Спомагателна ръкохватка (вж. фиг. A)

- Използвайте Вашия електроинструмент само с монтирана спомагателна ръкохватка (9).

За да работите сигурно и без да се уморявате, можете да поставите спомагателната ръкохватка (9) в 12 различни позиции.

Завъртете долната част на спомагателната ръкохватка (9) в посоката ➊ и изместете спомагателната ръкохватка (9) напред, докато можете да я наклоните до желаната от Вас позиция. След това издърпайте спомагателната ръкохватка (9) отново назад и я затегнете, като завъртите долната част в посоката ➋.

## Настройване на дълбочината на пробиване (вж. фиг. A)

С дълбочинния ограничител (10) може предварително да се настрои желаната дълбочина на пробиване X.

Завъртете долната ръкохватка на спомагателната ръкохватка (9) обратно на часовниковата стрелка и поставете дълбочинния ограничител (10).

Издърпайте дълбочинния ограничител (10) толко​ва, че разстоянието между върха на свредлото и върха на дълбочинния ограничител (10) да е равно на желаната дълбочина на пробивания отвор X.

След това отново затегнете долната ръкохватка на спомагателната ръкохватка (9) по посока на часовника.

Награпената повърхност на дълбочинния огра‌ничител (10) трябва да е обърната надолу.