# Darbinstrumenta nomaiņa

- Nomainot darbinstrumentu, uzvelciet aizsargcimdus. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, urbj‌pat‌ro‌na var stipri sakarst.

##

Griežot atveriet zobaploces urbjpatronu (4), līdz tajā var ievietot darbinstrumentu. Ielieciet instrumentu.

Ielieciet urbjpatronas atslēgu (14) attiecīgajos zobaploces urbjpatronas (4) atvērumos un vienmērīgi iespīlējiet darbinstrumentu.

##

Stingri turiet aizmugurējo noturaploci (2) uz bezatslēgas urbjpatronas (3) un grieziet tās priekšējo noturaploci (1) virzienā ➊, līdz urbjpatronā kļūst iespējams ievietot darbinstrumentu. Ievietojiet darbinstrumentu urbj‌pat‌ronā.

Stingri turiet aizmugurējo noturaploci (2) uz bezatslēgas urbjpatronas (3) un ar roku spēcīgi grieziet priekšējo noturaploci (1) griešanās virzienā, līdz ir dzirdami vairāki klikšķi.

##

Iestiprinot skrūvgrieža uzgaļus (12), vienmēr lietojiet universālo uzgaļu turētāju (13). Izvēlieties tikai tādus skrūvgrieža uzgaļus, kas ir piemēroti ieskrūvējamo skrūvju galvām.

Veicot skrūvēšanu, vienmēr pārvietojiet pārslēdzēju „Urbšana/Triecienurbšana“ (5) pret apzīmējumu „Urbšana“.