# Technical Data

Impact drill |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Article number |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Rated power input | W | 570 | 600 | 600 | 630
Max. power output | W | 300 | 300 | 300 | 300
No-load speed | min-1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Impact rate | min-1 | 0–45,000 | 0–45,000 | 0–45,000 | 0–48,000
Rated torque | Nm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Spindle collar diameter | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Max. drilling diameter
Concrete | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Masonry | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Steel | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Wood | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Clockwise/anticlockwise rotation |  | ● | ● | ● | ●
Chuck capacity | mm | 1.5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Protection class |  | / II | / II | / II | / II

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.