# Замена рабочего инструмента

- При смене рабочего инструмента надевайте защитные рукавицы. При продолжительной работе сверлильный патрон может сильно нагреться.

##

Откройте сверлильный патрон с зубчатым венцом (4), поворачивая его настолько, чтобы можно было вставить инструмент. Вставьте инструмент.

Вставьте ключ для сверлильного патрона (14) в соответствующие отверстия на сверлильном патроне с зубчатым венцом (4) и равномерно зажмите рабочий инструмент.

##

Крепко удерживайте заднюю гильзу (2) быстрозажимного сверлильного патрона (3) и поворачивайте переднюю гильзу (1) в направлении ➊ до тех пор, пока не появится возможность вставить сменный рабочий инструмент. Вставьте инструмент.

Крепко удерживайте заднюю гильзу (2) быстрозажимного сверлильного патрона (3) и с силой вручную поворачивайте переднюю гильзу (1) в направлении вращения пока не услышите несколько щелчков.

##

При использовании бит-насадок (12) всегда применяйте универсальный держатель бит-насадок (13). Используйте только биты-насадки, подходящие к головке винта.

Для завинчивания всегда устанавливайте переключатель режимов «Сверление/Ударное сверление» (5) на символ «Сверление».