# Szerszámcsere

- A szerszámcseréhez viseljen védőkesztyűt. A fúrótokmány hosszabb munkaműveletek során erősen felmelegszik.

##

Nyissa ki forgatással a (4) fogaskoszorús fúrótokmányt, amíg be lehet tenni a szerszámot. Tegye be a szerszámot.

Dugja be a (14) tokmánykulcsot a (4) fogaskoszorús fúrótokmány megfelelő furataiba és egyenletesen beszorítva rögzítse a szerszámot.

##

Tartsa fogva a (3) gyorsbefogó fúrótokmány (2) hátsó hüvelyét, és forgassa el a (1) első hüvelyt az ➊ irányba, amíg be nem lehet tenni a szerszámot a szerszámbefogó egységbe. Tegye be a szerszámot.

Tartsa fogva a gyorsbefogó fúrótokmány (3) hátsó hüvelyét (2), és forgassa el erőteljesen kézzel az első hüvelyt (1) a forgásirányba, amíg több kattanást nem hall.

##

A (12) csavarozóbetétek alkalmazása esetén használjon mindig egy (13) univerzális bittartót. Mindig csak a csavarfejhez illő csavarozóbetéteket használjon.

A csavarozásho állítsa mindig át a (5) „Fúrás/Ütvefúrás“ átkapcsolót a „Fúrás“ jelére.