# Tekniske data

Slagbormaskin |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Opptatt effekt | W | 570 | 600 | 600 | 630
Maks. avgitt effekt | W | 300 | 300 | 300 | 300
Tomgangsturtall | o/min | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Slagtall | slag/min | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nominelt dreiemoment | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Spindelhalsdiameter | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Maks. bor-Ø
Betong | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Murverk | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Stål | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Tre | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Høyre-/venstregang |  | ● | ● | ● | ●
Chuckspennområde | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Kapslingsgrad |  | / II | / II | / II | / II

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.