# Құралды алмастыру

- Аспап алмастыру кезінде қорғау қолғабын киіңіз. Бұрғы патроны ұзақ уақытты жұмыс әдістерінде қатты қызып кетуі мүмкін.

##

Тісті тоғыны бар бұрғылау патронын (4) құрал енгізілгенше бұрап ашыңыз. Құралды енгізіңіз.

Бұрғылау патронының кілтін (14) тісті тоғыны бар бұрғылау патронының (4) тиісті саңылауларына енгізіп, құралды біркелкі етіп қысыңыз.

##

Жылдам қысқыш бұрғылау патронының (3) артқы гильзасын (2) берік ұстап тұрыңыз және алдыңғы гильзаны (1) құралды енгізу мүмкін болғанша ➊ бағытымен бұраңыз. Құралды орнатыңыз.

Жылдам қысқыш бұрғылау патронының (3) артқы төлкесін (2) берік ұстап тұрыңыз және алдыңғы төлкені (1), бірнеше рет шерту дыбысы естілгенше, айналу бағытымен қолмен қатты бұраңыз.

##

Қондырма биталарды (12) пайдаланғанда әрқашан әмбебап ұстағышты (13) пайдаланыңыз. Тек шуруп басына жарайтын қондырма биталарды пайдаланыңыз.

Бұрап бекіту үшін "Бұрғылау/перфораторлық бұрғылау" ауыстырып-қосқышын (5) әрдайым "Бұрғылау" белгісіне орнатыңыз.