# Verktygsbyte

- Bär skyddshandskar vid verktygsbyte. Borrchucken kan bli väldigt varm vid långa arbetsprocesser.

##

Öppna kuggkranschucken (4) genom att vrida tills verktyget kan skjutas in. Sätt in verktyget.

Sätt in chucknyckeln (14) i hålen på kuggkranschucken (4) och spänn fast verktyget jämnt.

##

Håll den bakre hylsan (2) på snabbchucken (3) och vrid den främre hylsan (1) i rotationsriktningen ➊ tills verktyget kan skjutas in. Sätt in verktyget.

Håll fast den bakre hylsan (2) på snabbchucken (3) och vrid den främre hylsan (1) kraftigt för hand i rotationsriktningen til du hör flera klick.

##

Vid användning av skruvbits (12) bör man alltid använda en universalbitshållare (13). Använd endast skruvbits som passar till skruvhuvudet.

Ställ alltid omkopplaren ”Borra/slagborra” (5) på symbolen ”Borra” vid skruvning.