# Înlocuirea accesoriului

- Purtaţi mănuşi de protecţie atunci când înlocuiţi accesoriile. În timpul proceselor de lucru mai îndelungate, mandrina se poate încălzi puternic.

##

Deschide prin rotire mandrina cu coroană dinţată (4) până când accesoriul poate fi montat. Introdu accesoriul.

Introdu cheia pentru mandrine (14) în găurile corespunzătoare din mandrina cu coroană dinţată (4) şi strânge uniform accesoriul.

##

Fixează ferm manşonul posterior (2) al mandrinei rapide (3) şi răsuceşte manşonul anterior (1) în direcţia de rotaţie ➊, până când accesoriul poate fi montat. Introdu un accesoriu.

Ţine ferm manşonul posterior (2) al mandrinei rapide (3) şi răsuceşte manual şi cu forţă manşonul anterior (1) în direcţia de rotaţie, până când se aud mai multe clicuri.

##

La utilizarea de biţi de şurubelniţă (12) trebuie să utilizaţi întotdeauna un suport universal pentru biţi de şurubelniţă (13). Folosiţi numai biţi de şurubelniţă potriviţi pentru capul de şurub respectiv.

Pentru înşurubare, aduceţi întotdeauna inversorul „Găurire/Găurire cu percuţie” (5) în dreptul simbolului „Găurire”.