# Mise en marche

- Tenez compte de la tension du réseau ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.

##

Le sélecteur de sens de rotation (8) permet d’inverser le sens de rotation de l’outil électroportatif. Cela n’est toutefois pas possible lorsqu’on appuie sur l’interrupteur Marche/Arrêt (7).

Rotation droite : Pour percer et visser, poussez le sélecteur de sens de rotation (8) à fond vers la gauche.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis, poussez le sélecteur de sens de rotation (8) jusqu’en butée vers la droite.

##

Vissage et perçage

Positionnez le commutateur (5) sur le symbole « Perçage ».

Perçage à percussion

Positionnez le commutateur (5) sur le symbole « Perçage à percussion ».

Le commutateur (5) s’encliquette de façon perceptible et peut être actionné même pendant que le moteur est en marche.

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (7) et maintenez-le actionné.

Pour bloquer l’interrupteur marche/arrêt (7), appuyez en même temps sur la touche de blocage (6).

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur marche/arrêt (7) et, s’il est bloqué avec le bouton de blocage (6), appuyez brièvement sur l’interrupteur marche/arrêt (7) puis relâchez-le.

##

Vous pouvez faire varier en continu la vitesse de rotation / la fréquence de frappe de l’outil électroportatif en jouant sur la pression exercée sur l’interrupteur Marche/Arrêt (7).

Légère pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (7) faible vitesse de rotation/fréquence de frappe. Plus la pression augmente, plus la vitesse de rotation/la fréquence de frappe est élevée.