# Tekniske data

Slagboremaskine |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Nominel optagen effekt | W | 570 | 600 | 600 | 630
Maks. afgiven effekt | W | 300 | 300 | 300 | 300
Omdrejningstal, ubelastet | o/min | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Slagtal | slag/min | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nominelt drejnings‌moment | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Spindelhalsdiameter | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Maks. bor-Ø
Beton | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Murværk | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Stål | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Træ | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Højre-/venstreløb |  | ● | ● | ● | ●
Borepatronens spændeområde | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Kapslingsklasse |  | / II | / II | / II | / II

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.