# Inzetgereedschap wisselen

- Draag bij het wisselen van gereedschap werkhandschoenen. De boorhouder kan tijdens langdurige werkzaamheden heet worden.

##

Open de tandkransboorhouder (4) door deze te draaien totdat het accessoire kan worden bevestigd. Bevestig het inzetgereedschap.

Steek de boorhoudersleutel (14) in de hiervoor bedoelde openingen van de tandkransboorhouder (4) en span het accessoire gelijkmatig vast.

##

Houd de achterste huls (2) van de snelspanboorhouder (3) vast en draai de voorste huls (1) in draairichting ➊ tot het inzetgereedschap kan worden geplaatst. Plaats het inzetgereedschap.

Houd de achterste huls (2) van de snelspanboorhouder (3) vast en draai de voorste huls (1) in draairichting met de hand stevig dicht tot u meerdere klikken hoort.

##

Bij het gebruik van schroefbits (12) dient u altijd een universele bithouder (13) te gebruiken. Gebruik alleen bits die bij de schroefkop passen.

Als u wilt schroeven zet u de omschakelknop „Boren/klopboren“ (5) altijd op het symbool „Boren“.