# Dane techniczne

Wiertarka udarowa |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Moc nominalna | W | 570 | 600 | 600 | 630
Maks. moc wyjściowa | W | 300 | 300 | 300 | 300
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Liczba udarów | min–1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nominalny moment obrotowy | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Średnica szyjki wrzeciona | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Maks. Ø wiercenia
beton | mm | 12 | 12 | 12 | 13
mur | mm | 12 | 12 | 12 | 13
stal | mm | 10 | 10 | 10 | 10
drewno | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Obroty w prawo/lewo |  | ● | ● | ● | ●
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Klasa ochrony |  | / II | / II | / II | / II

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.