# Техникалық мәліметтер

Перфораторлық бұрғылау құралы |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 570 | 600 | 600 | 630
Макс. шығыс қуат | Вт | 300 | 300 | 300 | 300
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Соққы саны | мин-1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Номиналды айналу моменті | Нм | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Шпиндель мойнының диаметрі | мм | 43 | 43 | 43 | 43
Макс. бұрғы диаметрі
Бетон | мм | 12 | 12 | 12 | 13
Кірпіш қалау | мм | 12 | 12 | 12 | 13
Болат | мм | 10 | 10 | 10 | 10
Ағаш | мм | 25 | 25 | 25 | 25
Оңға/солға айналу |  | ● | ● | ● | ●
Бұрғылау патронының қысу диапазоны | мм | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Қорғаныс класы |  | / II | / II | / II | / II

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.