# Τεχνικά στοιχεία

Κρουστικό δράπανο |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Ονομαστική ισχύς | W | 570 | 600 | 600 | 630
Μέγιστη ισχύς | W | 300 | 300 | 300 | 300
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 50–3.000 | 50–3.000 | 50–3.000 | 50–3.000
Αριθμός κρούσεων | min–1 | 0–45.000 | 0–45.000 | 0–45.000 | 0–48.000
Ονομαστική ροπή στρέψης | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Διάμετρος λαιμού άξονα | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Μέγιστη Ø τρυπήματος
Μπετόν | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Τοίχος | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Χάλυβας | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Ξύλο | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη κίνηση |  | ● | ● | ● | ●
Περιοχή σύσφιγξης τσοκ | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II | / II | / II

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.