# Menjava nastavka

- Pri menjavi nastavka nosite zaščitne rokavice. Vpenjalna glava se lahko med daljšimi delovnimi postopki močno segreje.

##

Odvijajte vpenjalno glavo z zobatim vencem (4) tako dolgo, da lahko vstavite nastavek. Vstavite nastavek.

Ključ za vpenjalno glavo (14) vstavite v ustrezno luknjo na vpenjalni glavi z zobatim vencem (4) in nastavek dobro zategnite.

##

Trdno držite zadnji tulec (2) hitrovpenjalne glave (3) in obračajte sprednji tulec (1) v smeri vrtenja ➊, dokler nastavka ne boste mogli vstaviti. Vstavite nastavek.

Pridržite zadnji obroček (2) hitrovpenjalne glave (3) in z roko močno zategnite sprednji obroček (1) v smeri vrtenja, dokler ne zaslišite več preskokov.

##

Pri uporabi vijačnih nastavkov (12) pazite na to, da boste vedno uporabili univerzalno držalo za nastavke (13). Upo‌rabite samo tiste vijačne nastavke, ki se ujemajo z glavo svedra.

Za vijačenje preklopite preklopno stikalo „vrtanje/udarno vrtanje“ (5) vedno na simbol „vrtanje“.