# Ekstrahåndtag (se billede A)

- Brug kun dit el-værktøj med ekstrahåndtaget (9).

Du kan montere ekstrahåndtaget (9) i 12 forskellige positioner for at opnå en sikker og mindre trættende arbejdsstilling.

Drej det nederste grebstykke på ekstrahåndtaget (9) i rotationsretning ➊ og skub ekstrahåndtaget (9) så langt frem, at du kan dreje det i den ønskede position. Træk herefter ekstrahåndtaget (9) tilbage igen, og spænd igen det nederste grebstykke fast i rotationsretning ➋.

## Indstilling af boredybde (se billede A)

Med dybdeanslaget (10) kan den ønskede boredybde X fastlægges.

Drej det nederste grebsstykke på ekstrahåndtaget (9) mod uret, og sæt dybdeanslaget (10) i.

Træk dybdeanslaget (10) så langt ud, at afstanden mellem borets spids og dybdeanslagets spids (10) svarer til den ønskede boredybde X.

Spænd herefter det nederste grebsstykke på ekstrahåndtaget (9) fast igen ved at dreje det med uret.

Riflingen på dybdeanslaget (10) skal pege nedad.