# المقبض الإضافي (انظر الصورة A)

- استخدم العدة الكهربائية فقط مع المقبض الإضافي (9).

يمكنك ضبط المقبض الإضافي (9) على 12 موضع للوصول إلى وضع عمل آمن ومريح.

أدر القطعة السفلية بالمقبض الإضافي (9) في اتجاه الدوران ➊ وادفع المقبض الإضافي (9) إلی الأمام إلی الحد الذي يسمح لك بأرجحته إلی الوضع المرغوب. اسحب المقبض الإضافي (9) بعد ذلك إلی الخلف وأدر القطعة السفلية في اتجاه الدوران ➋ بإحكام.

## ضبط عمق الثقب (انظر الصورة A)

باستخدام محدد العمق (10) يمكن تحديد عمق الثقب المرغوب X.

أدر قطعة القبض السفلية بالمقبض الإضافي (9) بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة، وقم بتركيب محدد العمق (10).

أخرج محدد العمق (10) بحيث تكون المسافة بين رأس ريشة الثقب وطرف محدد العمق (10) مطابقة للعمق المرغوب X.

أدر قطعة القبض السفلية بالمقبض الإضافي (9) بعد ذلك في اتجاه حركة عقارب الساعة بإحكام.

يجب أن تشير الحزوز علی محدد العمق (10) إلی الأسفل.