# Poignée supplémentaire (voir fig A)

- N’utilisez l’outil électroportatif qu’avec la poignée supplémentaire (9).

La poignée supplémentaire (9) peut être réglée dans 12 positions différentes, pour obtenir une position de travail sûre et peu fatigante.

Tournez la partie inférieure de la poignée supplémentaire (9) dans le sens de rotation ➊ et poussez la poignée supplémentaire vers l’avant (9) jusqu’à ce que vous puissiez la déplacer dans la position désirée. Puis, retirez la poignée supplémentaire (9) et resserrez la partie inférieure de la poignée dans le sens de rotation ➋.

## Réglage de la profondeur de perçage (voir figure A)

La butée de profondeur (10) permet de déterminer la profondeur de perçage désirée X.

Tournez la zone de préhension inférieure de la poignée supplémentaire (9) dans le sens antihoraire et insérez la butée de profondeur (10).

Déplacez la butée de profondeur (10) jusqu’à ce que l’écart entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur (10) corresponde à la profondeur de perçage X souhaitée.

Resserrez ensuite la poignée supplémentaire (9) en la tournant dans le sens horaire.

La cannelure de la butée de profondeur (10) doit être orientée vers le bas.