# Værktøjsskift

- Brug beskyttelseshandsker ved værktøjsskift. Borepatronen kan blive meget varm efter længere tids brug.

##

Åbn tandkransborepatronen (4) ved at dreje, indtil værktøjet kan sættes i. Sæt værktøjet i.

Sæt borepatronnøglen (14) i de pågældende boringer på tandkransborepatronen (4), og spænd værktøjet ensartet fast.

##

Hold fast i den bageste kappe (2) på den selvspændende borepatron (3), og drej den forreste kappe (1) i drejeretning ➊, til værktøjet kan sættes i. Sæt værktøjet i.

Hold fast i den bageste kappe (2) på den selvspændende borepatron (3), og drej den forreste kappe (1) i hårdt i drejeretning med hånden, til du hører flere klik.

##

Ved anvendelse af skruebits (12) skal du altid bruge en universalbitholder (13). Brug kun skruebits, der passer til skruehovedet.

Når der skal skrues, skal man altid sætte omskifteren „boring/slagboring“ (5) på symbolet „boring“.